## Приложение № 1

## к распоряжению Администрации

## МО «Ленский муниципальный район»

от 11 июля 2023 года № 221

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона   
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   
(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)**

1. **Наименование и описание объекта закупки:**

Поставка блоков оконных пластиковых для архивохранилища архивного отдела Администрации МО "Ленский муниципальный район".

**1.2. Источник финансирования:** средства бюджета МО «Ленский муниципальный район».

**1.3. Место оказания услуг:** – 165780, РФ, Архангельская область, Ленского района, с. Яренск, Бр. Покровских, д. 55, 2 этаж.

**1.4. Сроки начала и окончания поставки товара:**

Начало поставки: с даты подписания муниципального контракта в ЕИС Заказчиком.

Окончание поставки: в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения контракта.

* 1. **Цель проведения закупки**: для обеспечения эффективной работы

специалистов Администрации при исполнении ими своих полномочий и функций.

* 1. **При исполнении Контракта необходимо**:

- произвести точные замеры оконных проёмов;

- поставить блоки оконные пластиковые по адресу Заказчика;

- демонтировать деревянные окна;

- установить блоки оконные пластиковые в помещение Заказчика;

- установить все откосы, подоконники, водоотливы, наличники, ручки, ограничители, фурнитуру.

1. **Функциональные, технические и качественные характеристики,**

**эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), количество товара**

Установлены дополнительные характеристики товара не предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

***В связи с тем, что характеристики Товара, указанные в КТРУ не позволяют определить соответствие Товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика необходимые для поставки более качественного товара и эксплуатации более длительный срок.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Требование к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара** | | | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Блок оконный пластиковый | **Обязательные характеристики:** | | | |  |  |
| Вид | | | Блок оконный пластиковый |
| Заполнение светопрозрачной части оконного блока: | | | Стеклопакет |
| Вид оконного блока по форме: | | | Прямоугольный |
| Вид оконного блока по направлению открывания створок: | | | Правого открывания, внутрь помещения |
| Вид оконного блока по числу створок в одном ряду остекления: | | | Многостворчатый - 2 створки глухие и одна поворотно-откидная; |
| Вид открывания оконного блока; | | | Поворотно-откидное; |
| Количество камер профиля оконного блока: | | | Не менее 3 |
| Количество камер в стеклопакете оконного блока: | | | Не менее 2 |
| Материал рамочных элементов: | | | Поливинилхлорид (ПВХ); |
| **Дополнительные характеристики:**  **Конструкция:** Окно, 2 створки глухие, 1 створка поворотно-откидная.  Цвет внутренний: Белый  Цвет внешний: Белый  Откосы ПВХ внутренние по трем сторонам окна, цвет белый.  Откосы ПВХ наружные по трем сторонам окна, цвет белый.  Наличник ПВХ внутренний по трем сторонам окна, цвет белый.  В комплекте пена монтажная пистолетная сезонная в баллоне.  Профиль стартовый по периметру окна.  Подоконник ПВХ, цвет белый.  Торцевые накладки по всему периметру.  Отлив металлический, цвет белый.  Ручка металлическая, цвет белый.  Ограничитель поворота, цвет белый.  Комлектация: Ограничители, откосы пластиковые, стартовый профиль, водоотливы, подоконник, фурнитура для крепления москитной сетки, москитная сетка. | | | |
|  |  | Блок оконный пластиковый | Размер, мм: не менее 2260\*1350  Площадь, кв.м: не менее 3,61 | | | Шт. | 2 |
| Блок оконный пластиковый | Размер, мм: не менее 2260\*1300  Площадь, кв.м: не менее 3,56 | | | Шт. | 1 |
| Блок оконный пластиковый | Размер, мм: не менее 2280\*1400  Площадь, кв.м: не менее 3,68 | | | Шт. | 1 |
| **№** | **Наименование товара** | **Требование к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара** | | | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 2 | Блок оконный пластиковый | **Обязательные характеристики:** | | | |  |  |
| Вид | | | Блок оконный пластиковый |
| Заполнение светопрозрачной части оконного блока: | | | Стеклопакет |
| Вид оконного блока по форме: | | | Прямоугольный |
| Вид оконного блока по направлению открывания створок: | | | Правого открывания, внутрь помещения |
| Вид оконного блока по числу створок в одном ряду остекления: | | | Многостворчатый - 1 створка глухая и одна поворотно-откидная; |
| Вид открывания оконного блока; | | | Поворотно-откидное; |
| Количество камер профиля оконного блока: | | | Не менее 3 |
| Количество камер в стеклопакете оконного блока: | | | Не менее 2 |
| Материал рамочных элементов: | | | Поливинилхлорид (ПВХ); |
| **Дополнительные характеристики:**  **Конструкция:** Окно, 1 створка глухая, 1 створка поворотно-откидная.  Цвет внутренний: Белый  Цвет внешний: Белый  Откосы ПВХ внутренние по трем сторонам окна, цвет белый.  Откосы ПВХ наружные по трем сторонам окна, цвет белый.  Наличник ПВХ внутренний по трем сторонам окна, цвет белый.  В комплекте пена монтажная пистолетная сезонная в баллоне.  Профиль стартовый по периметру окна.  Подоконник ПВХ, цвет белый.  Торцевые накладки по всему периметру.  Отлив металлический, цвет белый.  Ручка металлическая, цвет белый.  Ограничитель поворота, цвет белый.  Комлектация: Ограничители, откосы пластиковые, стартовый профиль, водоотливы, подоконник, фурнитура для крепления москитной сетки, москитная сетка. | | | |
|  |  | Блок оконный пластиковый | | Размер, мм: не менее 1110\*1400  Площадь, кв.м: не менее 1,55 | | Шт. | 2 |
| **№** | **Наименование товара** | **Требование к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара** | | | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 3 | Блок оконный пластиковый | **Обязательные характеристики:** | | | |  |  |
| Вид | | | Блок оконный пластиковый |
| Заполнение светопрозрачной части оконного блока: | | | Стеклопакет |
| Вид оконного блока по форме: | | | Прямоугольный |
| Вид оконного блока по числу створок в одном ряду остекления: | | | Одностворчатый - створка глухая |
| Количество камер профиля оконного блока: | | | Не менее 3 |
| Количество камер в стеклопакете оконного блока: | | | Не менее 2 |
| Материал рамочных элементов: | | | Поливинилхлорид (ПВХ); |
| **Дополнительные характеристики:**  **Конструкция:** Окно, 1 глухая.  Цвет внутренний: Белый  Цвет внешний: Белый  Откосы ПВХ внутренние по трем сторонам окна, цвет белый.  Откосы ПВХ наружные по трем сторонам окна, цвет белый.  Наличник ПВХ внутренний по трем сторонам окна, цвет белый.  В комплекте пена монтажная пистолетная сезонная в баллоне.  Профиль стартовый по периметру окна.  Подоконник ПВХ, цвет белый.  Торцевые накладки по всему периметру.  Отлив металлический, ширина цвет белый.  Ручка металлическая, цвет белый.  Ограничитель поворота, цвет белый.  Комлектация: Ограничители, откосы пластиковые, стартовый профиль, водоотливы, подоконник, фурнитура для крепления москитной сетки, москитная сетка. | | | |
|  |  | Блок оконный пластиковый | | Размер, мм: не менее 1120\*1350  Площадь, кв.м: не менее 1,51 | | Шт. | 1 |
| Блок оконный пластиковый | | Размер, мм: не менее 1100\*1300  Площадь, кв.м: не менее 1,43 | | Шт. | 1 |

1. **Качество Товара.**

Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам РФ и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия (в случае обязательной сертификации), сертификатами качества Госстандарта Российской Федерации).

Товар должен соответствовать:

- ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;

- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия».

Товар должен быть новым, не восстановленный. На товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

Товар должен поставляться в упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

Поставщик гарантирует объемы и качество поставленных Товаров в строгом соответствии с требованиями, указанными в **Техническом задании,** а также с условиями и в сроки, установленные муниципальным Контрактом и действующим законодательством.

1. **Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему**

**предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки Товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара.**

Гарантийный срок на Товар и составляющие его части составляет 12 месяцев со дня подписания документа о приемке Заказчиком. Если для какого-либо Товара стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного Товара, превышают 12 месяцев, то гарантийный срок на данный Товар равен гарантийному сроку, установленному производителем данного Товара.

В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Контракта, Поставщик заменит его Товаром надлежащего качества в течение трех рабочих дней. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

Поставщик гарантирует качество, комплектность и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и условиями Контракта.

При поставке Поставщик передает документы, подтверждающие качество товара (копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии и т.п.) Документация о качестве продукции, инструкции по ее применению и маркировка должны быть выполнены на русском языке, либо иметь полный перевод на русский язык.

**4. Место доставки товара, условия и сроки поставки Товара**

Место доставки товара: 165780, РФ, Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Братьев Покровских, д. 55, этаж 2. Поставка осуществляется одной партией в рабочее время: Понедельник- пятница с 09-00 по 17-00, обед с 13-00 по 14-00. Выходные суббота, воскресенье. Доставка Товара осуществляется с предварительным уточнением даты и времени поставки Товара. Контактное лицо: Надеждина Тамара Викторовна, Чекова Валерия Михайловна.