|  |
| --- |
| Приложение № 1к распоряжению АдминистрацииМО «Ленский муниципальный район» от 31 июля 2024 года № 276 |

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона   
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   
(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)**

1. **Общие сведения**

**1.1. Предмет выполнения работ: Работы по нанесению линий горизонтальной разметки на автомобильных дорогах с. Яренск Ленского района Архангельской области.**

**1.1.1.** Нанесение линий горизонтальной разметки (пешеходный переход в бело-жёлтом исполнении) на автомобильных дорогах с. Яренск Ленского района Архангельской области;

**1.1.2.** Нанесение линий горизонтальной разметки (сплошных и прерывистых линий) на автомобильных дорогах с. Яренск Ленского района Архангельской области.

**1.2. Источник финансирования:** средства бюджета МО «Ленский муниципальный район».

**1.3. Место выполнения работ –** Архангельская область, Ленский район, с. Яренск:

**1.3.1.** Пешеходные переходы: ул. Бр. Покровских возле дома № 13, ул. Трудовая возле дома № 7, ул. Трудовая возле дома № 17, ул. Трудовая возле дома по ул. Маяковского № 19, ул. Октябрьская возле дома № 17, ул. Октябрьская возле дома № 18;

**1.3.2.** Сплошные и прерывистые линии: ул. Бр. Покровских, ул. Трудовая, ул. Октябрьская, ул. В. Дубинина.

**1.4.** Цель: Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах с. Яренск Ленского района Архангельской области.

**1.5.** Основание производства работ: Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 13.05.2008г.), Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (с изменениями от 20.03.2023г.).

**1.6. Сроки начала и окончания работ:**

**Начало работ:** с даты подписания муниципального контракта в ЕИС Заказчиком.

**Окончание работ:** с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.

**2. Требования к качественным характеристикам работ, требования к безопасности выполнения работ, порядок выполнения работ**

**2.1.** Подрядчик гарантирует объемы и качество выполнения работ в строгом соответствии с требованиями, указанными в Описании объекта закупки, а также с условиями и в сроки, установленные действующим законодательством, с соблюдением технологии производства.

**2.1.1.** Ведомость объемов работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Единицы измерения | Количество |
| 1 | Нанесение линий дорожной разметки «Пешеходный переход» белым и жёлтым цветом на покрытие со световозвращающими элементами с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, длина полосы 4 м | кв.м. | 144 |
| 2 | Нанесение сплошных линий белой краской маркировочной машиной на покрытие со световозвращающими элементами с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, шириной 0,1 м. | 1 км линии | 0,74 |
| 3 | Нанесение прерывистых линий белой краской со световозвращающими элементами маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром. | 1 км линии | 2,61 |

**2.1.2.** При выполнении работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки руководствоваться следующими нормативными документами и рекомендациями:

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ “О техническом регулировании”;

- ГОСТ Р 54809-2011 “Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля”;

- ГОСТ Р 52289 - 2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

- ГОСТ 16504 - 81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные требования и определения;

- ГОСТ Р 52766 - 2007 Национальный стандарт Российской Федерации дороги автомобильные общего пользования, элементы обустройства. Общие требования.

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги:

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги;

- ОДМ 218.6.020-2016 Методические рекомендации по устройству дорожной разметки.

- ГОСТ Р 51256-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств", (утв. Приказом Росстандарта от 20.12.2019 N 1425-ст).

**2.2.** При выполнении работ применять материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения на территории РФ в данном виде работ и предъявлять указанные документы по требованию Заказчика.

Подрядчик должен использовать качественные материалы, соответствующие государственным стандартам и техническим условиям. Материалы, используемые при выполнении работы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.

Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть исключительно новыми, не использованными ранее. При указании в технических характеристиках товаров, сметной документации на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «или эквивалент». Используемые материалы, должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

Указанные требования к коэффициенту яркости и коэффициенту световозвращения дорожной разметки должны сохраняться в течение сроков, указанных в ГОСТ Р 51256-2018.

На все материалы, применяемые при разметочных работах, должны быть представлены:

* санитарно-эпидемиологические заключения Госсанэпидслужбы России;
* паспорт на продукцию с инструкцией производителя по применению;
* сертификаты соответствия на применяемые разметочные материалы.

**2.3.** Требования к безопасности оказываемых работ: работы должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

Подрядчик несет самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность. При оказании работ принять все необходимые меры для обеспечения безопасности, в том числе путем установки освещения, ограждений, соответствующих дорожных знаков.

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан обеспечить безопасность дорожного движения при оказании работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на Подрядчика.

Подрядчик принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях на территории села Яренска, выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ.

Подтверждение объемов фактически выполненных работ подтверждается путем совместного объезда представителей Подрядчик и Заказчика. Результат фактически выполненных работ оформляется Актом выполненных работ.

В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке согласовывать в установленном порядке с Заказчиком схему ограждения мест производства работ в соответствии с ОДМ 218.6.019–2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ГОСТ 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» и нести ответственность за безопасность движения в зоне производства работ. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде.

У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должна находиться схема организации дорожного движения и схема ограждения мест производства работ.

Технологический процесс и организация работ по устройству горизонтальной дорожной разметки должны быть обеспечены в соответствии с ОДМ 218.6.020-2016 «Методические рекомендации по устройству дорожной разметки».

Дорожное покрытие перед нанесением разметочного материала должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-2017 (раздел 5.2) и СП 78.13330.2012 (п. 15.10-15.13, 15.15), быть сухим и очищенным от загрязнений.

Подрядчик обеспечивает допуск к работе по нанесению горизонтальной разметки лиц, прошедших специальный инструктаж. При производстве работ необходимо использование защитных средств и, при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со световозвращающими элементами.

Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с ОДМ 218.6.019–2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и ГОСТ 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения»

Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п. 3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации).

Не допускается движение разметочной техники во встречном направлении движения транспортному потоку.

**2.4.** **Условия выполнения работ:**

Данные виды работ выполняются оборудованием, материалами Подрядчика, доставка оборудования, материалов, рабочих - транспортом Подрядчика, за счет Подрядчика.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ, в том числе за обращение с отходами, предотвращение загрязнения территории при выполнении работ по муниципальному контракту.

Выполнение работ производится Подрядчиком в полном соответствии с условиями контракта, с соблюдением строительных норм и правил, ПУЭ, правил по ОТ, ППБ, СанПиН и охране окружающей среды.

**2.5. Требования к гарантийному сроку на выполненные работы:**

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания Заказчиком документа о приемке: 6 (шесть) месяцев.

При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов), несоответствия материалов требованиям нормативно-технической документации, а также выполнение работ Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, Заказчик должен письменно уведомить Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах).

Устранение дефектов по выполненным работам в период течения гарантийного срока производится за счет собственных средств Подрядчика с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком в срок, установленный в претензии Заказчиком.

В случае выявления недостатков в Работах, представленных к оплате Подрядчиком (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке Работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.