|  |
| --- |
| Приложение № 1к распоряжению АдминистрацииМО «Ленский муниципальный район» от 2 июня 2023 года № 190 |

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона   
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   
(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)**

1. **«Общие сведения».**

1.1. Предмет выполнения работ: строительство автомобильной дороги в с. Яренск по ул. Радужная.

1.2. Источник финансирования: средства бюджета МО «Ленский муниципальный район».

1.3. Место выполнения работ: ул. Радужная с. Яренск Ленского района Архангельской области Российская Федерация.

1.4. Сроки начала и окончания работ:

Начало работ: с момента подписания контракта в ЕИС Заказчиком.

Окончание работ: до 30.07.2023 г.

1. **«Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика»**
   1. Подрядчик гарантирует объёмы и качество выполнения работ в строгом соответствии с требованиями, указанными в описании объекта закупки и сметной документации, а также с условиями и в сроки, установленные действующим законодательством, с соблюдением технологии производства.

Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-23-81;

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85;

- СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».

Товары, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д.), иметь сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие их качество, а также требованиям настоящего Технического задания.

Заблаговременно до начала работ Подрядчик должен получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в соответствие с постановлением Администрации МО «Сафроновское» № 48 от 21.07.2020 г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ»», а также при необходимости согласовать проводимые работы с иными заинтересованными лицами.

Подрядчик обязан произвести освобождение территории от строительного мусора, корней выкорчеванных деревьев и т.д.

Ведомость объемов работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Устройство канав вдоль дороги (длиной 400 м. с каждой стороны дороги) | | | |
| 1 | Разработка водоотводных канав (применительно) | 1000 м3 грунта | 1,2 |
| 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 1,5 |
| 3 | Песок для строительных работ природный | м3 | 500 |
| 4 | Планировка площадей: механизированным способом (грейдирование) | 1000 м2 | 1 |
| Укладка металлической трубы диаметром 0,8 м., длиной 11 м. | | | |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами | 1000 м3 грунта | 0,001 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км | 1 т груза | 1,6 |
| 7 | Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из металла | м3 | 1 |
| 8 | Укладка металлических водопропускных труб диаметром: 0,8 м | м | 11 |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 1000 м3 грунта | 0,0025 |
| Устройство дороги (длина: 400 м., ширина: 6 м.) | | | |
| 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 4,8 |
| 11 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей | 100 м3 | 4,8 |

2.2. Требования к гарантийному сроку на выполненные работы:

5 (пять) лет на выполненные работы с момента (дня) подписания сторонами акта приёмки полного объёма работ.

При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов), несоответствия материалов требованиям нормативно-технической документации, а также выполнение работ Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, Заказчик должен письменно уведомить Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах).

Устранение дефектов по выполненным работам в период течения гарантийного срока производится за счет собственных средств Подрядчика с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком в срок, установленный в претензии Заказчиком.

В случае выявления недостатков в Работах, представленных к оплате Подрядчиком (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке Работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.3. Требования к результатам работ:

- Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные описанием объекта закупки и сметной документацией в срок до 30 июля 2023 года. Подрядчик гарантирует завершение работ по объекту в установленные сроки.

- Приемка работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика, путем проверки фактически выполненных Подрядчиком работ в соответствии с описанием объекта закупки и сметной документацией, которые являются неотъемлемой частью заключенного муниципального контракта. По результатам проверки оформляются протокол и акт о приемке выполненных работ с подписанием его сторонами.

2.4. Требования к приемке работ:

- За 3 дня до приемки работ Подрядчик извещает Заказчика в письменной форме. К извещению прилагается: оригиналы или заверенные поставщиками копии сертификатов и паспортов на материалы и оборудование. При сдаче выполненных работ Заказчику передается комплект документации, подтверждающей происхождение, безопасность и качество применяемых материалов, комплектующих, конструкций, изделий и устанавливаемого оборудования.